ФАЗЫ МОНТАЖА

	

		

НОМЕНКЛАТУРА
№	Кол-во	ДЕТАЛИ	РАЗМЕРЫ	МАТЕРИАЛ	ССЫЛКА	М	
1	1	Порожек топки	780x220x50	Огнеупорный кирпич	2e0780220050x	16	
2	1	Фронтон	820x220x50	Огнеупорный кирпич	2m0760220050x	17	
3	2	Элемент	350x300x70	Эдельрок	ra0350300070x	17	
4	2	Элемент	550x150x50	Эдельрок	ra0550150050x	10	
5	2	Консоль	720x200x160	Эдельрок	rc0720200160x	50	
6	1	Свод	780x115x100	Эдельрок	rf0780115100x	18	
7	1	Банкетка	760x330x70	Эдельрок	rg0760330070d	41	
8	1	Банкетка 	760x330x70	Эдельрок	rg0760330070g	41	
9	1	Элемент	380x300x100	Эдельрок	rh0380300100d	22	
10	1	Элемент	380x300x100	Эдельрок	rh0380300100g	22	
11	2	Элемент	620x300x80	Эдельрок	rm0620300080a	34	
12	2	Стойка	560x445x160	Эдельрок	rp0560445160x	54	
13	1	Балка	1220x800x145	Дерево	pf12208001454	43	

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ВЕС ОБЛИЦОВКИ: 549 кг

BELLERIVE
Внимание!
- Перед тем, как приступить к установке и эксплуатации камина, внимательно прочтите рекомендации, данные в инструкциях по монтажу и эксплуатации, приданных к топке и обшивке. 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЗАЩИТЫ
- Основание, стены и потолок, непосредственно связанные с камином, не должны включать в свой состав воспламеняющиеся материалы. Ни один горючий материал не должен находится на расстоянии менее 20 см от внутренней стенки топки.  
ИЗОЛЯЦИЯ КОЛПАКА
(См. схему)
ПОРЯДОК МОНТАЖА
- Начертите на полу ось камина. Наметьте и сделайте различные пазы и точки анкерного крепления (анкерный болт).  Устройте подвод свежего воздуха как можно ближе к топке. Площадь подвода воздуха определяется в зависимости от типа топки и степени герметичности помещения, а также  вида используемого отопления и вентиляции. Минимальная площадь составляет 200 cмІ (см. руководство к топке). 
- Установите по высоте топку в соответствии с деталями цоколя 9 и 10, свода 6 и порожка 1.
- Подключите топку к дымоходу согласно профессиональным правилам и действующим нормам. Мы рекомендуем использовать наш НАБОР ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ТОПКИ HOMYKIT, изготовленный из нержавеющей стали (см. рисунок). 
- Регулятор тяги должен быть установлен вертикально и быть постоянно доступным.
- Установите детали, составляющие цоколь (см. фаза 1 и 2).Скрепите при помощи гипса и набивки. Следите за тем, чтобы не перекрыть доступ конвекционного воздуха. 
- Установите и скрепите край 1 и банкетки 7 и 8.
- Установите стойки 12 и консоли 5. Приставьте фронтон 2 и проверьте зазоры. Скрепите стойки и консоли  при помощи гипса и набивки. 
- Приставьте фронтон 2, проверьте хорошее открывание / закрывание дверцы топки.
- Установите и скрепите балку 13. 
ВЫТЯЖНОЙ КОЛПАК
- Вытяжной колпак монтируется с использованием негорючих материалов. Рекомендуется использовать наши колпаки, изгтовленные из STAFF Homy; при монтаже следовать приданным инструкциям. 
- Установите дефлектор (например, например, панель из каменной ваты на алюминиевой фольге внутри колпака, над решетками выхода горячего воздуха (см. рис. ИЗОЛЯЦИЯ КОЛПАКА). В зависимости от типа топки можно вывести один или несколько гибких подводов горячего воздуха в смежные комнаты.      
- Закрепите коробки выхода горячего воздуха. Покройте колпак штукатуркой. Чтобы избежать окисления решеток, следует подождать, пока колпак не высохнет полностью, после чего их можно вставить в коробку.      

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Характеристики используемых материалов

КАМЕНЬ
Характеристики природного камня определяются местом его добычи, в частности, ее глубиной.  Поэтому камень, используемый для облицовки каждого камина, имеет свои особенности внешнего вида, окраски, однородности состава, что не может считаться дефектом. 
БАЛКА
Производится из цельного дуба или ироко (в зависимости от модели). Поставляется  без окончательной обработки, – поэтому балку следует отшлифовать и тонировать перед тем, как установить на место. Для тонирования следует использовать фунгицидные (уничтожающие паразитические грибки) красители или подкрашенный воск (для ироко – цвета красного дерева или каштана; избегайте красить под дуб, поскольку эта окраска плохо сочетается с его естественным цветом)

РАСПАКОВКА
После распаковки камни могут быть влажными или вследствие пропитывания влагой во время транспортировки, или вследствие резки с использованием воды. 
В данный момент камни являются довольно хрупкими, но они вновь приобретут свою естественную прочность после полного высыхания. Поэтому перед тем как приступать к монтажу, рекомендуется дать камням высохнуть в течение нескольких дней. 
Кроме того, вследствие погрузки-выгрузки или ударов во время монтажа от камней могут отлетать небольшие осколки. Подобные мелкие дефекты легко устраняются  в ходе отделки (см. раздел «Отделочные работы»).
НЕОБХОДИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ (не поставляются) 
- гипс, набивка
- белый клеевой цемент или цемент клеевого типа для гипсовых плиток (не используйте пастообразных клеев, используемых для керамической плитки). 

ПРИНЦИП СБОРКИ И КРЕПЛЕНИЯ КАМНЕЙ
Самонесущая структура наших моделей не требует их анкеровки в опорных стенах. Все камни монтируются встык без использования раствора для каменной кладки с припуском между различными деталями.          
Только несущие перемычки вытяжного колпака из бетона предусматриваются с установкой в пазы (см. деталь чертежа с тремя видами). 
Различные элементы камина приклеиваются к полу, к стене и между собой при помощи клеевого  
                                                                                                                      цемента.

В углах между полом и стенами и между панелями камина должны быть установлены детали жесткости в виде наличников, изготовленных из гипса и пеньки. 
ОСОБЕННОСТИ КАМИНОВ ИЗ БУТОВОГО КАМНЯ
Детали из бутового камня собираются с устройством видимых швов толщиной 1 см, как указано на чертеже. 
Чтобы обеспечить хорошую подгонку топки и обшивки следует тщательно соблюдать расположение и толщину швов.
Раствор представляет собой смесь из 3 частей песка и 1 части клеевого цемента. 

ОТДЕЛКА
Отделка швов или устранение сколов должна осуществляться при помощи раствора, состоящего из 2/3 каменного порошка и 1/3 клеевого цемента.      
Затем отшлифуйте камни грубой наждачной бумагой, почистите щеткой и удалите пыль пылесосом. 
Кирпичные панели могут быть обработаты смесью из 50% льняного масла и 50% White Spirit.

УХОД

КАМНИ 
Для чистки камней следуйте инструкциям, данным в разделе Отделка. 
Нежирные пятна можно смыть жавелевой водой.  
БАЛКА
Балку следует содержать так же, как и мебель. Для восстановления блеска используйте воск (крашеный или читый). Если вследствие рассыхания на балке появятся трещины, заполните их пчелиным воском. 

ПУСК В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Приступить к первому разжиганию огня в камине можно не раньше чем через две недели, после того, как камин полностью высохнет. (Вопреки кажущейся сухости камни могут содержать довольно много воды). 
В первый раз огонь разводить постепенно во избежание резкого разогрева и расширения чугунных деталей (см. руководство к топке).